{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["家具 (2)","WpsReserved_CellImgList"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"家具 (2)","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,4,1],[5,1,8,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1],[14,1,17,1],[18,1,20,1],[18,3,19,3],[22,0,22,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7]]}
["泸州市中医医院2025年度康养中心家具采购项目清单"]
["序号","位置","产品名称","参考图片","单位","数量","尺寸mm（±10mm）","参考技术参数"]
[1,"1F大厅及4F电梯厅","定制多人等候沙发",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_35E78BC69A7B41C5BFDEEF919E6140DA\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_35E78BC69A7B41C5BFDEEF919E6140DA\",1)"},"张",2,"φ3000","1、坐垫靠背：超纤皮+海绵，\n2、脚底配一次成型静音防滑脚垫；\n3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；坐、背板：多层曲木板\n4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。\n"]
[2,null,"定制单人等候沙发",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_AE0F1E8FE8A8452EA4130A402312A5AC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_AE0F1E8FE8A8452EA4130A402312A5AC\",1)"},"张",6,"870*820*830","1、坐垫靠背：超纤皮+海绵，\n2、脚底配一次成型静音防滑脚垫；\n3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；坐、背板：多层曲木板\n4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。\n"]
[3,null,"边几",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_5EF16D142B0446E19EEB35EBE547FDCA\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_5EF16D142B0446E19EEB35EBE547FDCA\",1)"},"个",3,"φ500*600","\n1、桌面：实木多层板+水性漆，厚度≥25mm；\n2、桌腿：4腿，橡胶木+水性漆，顶端直径≥φ50mm，底脚直径≥φ30mm。\n3、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[4,"4F房间","适老护理床1",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_676282EC27604FAE9FC93C7981B20BE7\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_676282EC27604FAE9FC93C7981B20BE7\",1)"},"张",24,"2000长*1260高*1000宽","\n1、床屏：面材超纤皮，内填充高密度成型海绵；\n2、床头：橡胶木框架，长、宽度≥40mm（上部和两侧棱边倒圆弧）+实木多层板厚度≥15mm；\n3、床尾：橡胶木框架，长、宽度≥40mm+实木多层板厚度≥15mm，扶手上部到圆弧；\n4、床边：橡胶木，厚度≥25mm，床边宽度≥200mm，多层板部分需要贴木皮后上水性漆。\n5、床垫厚度≥60mm ，折叠环保半棕半绵床垫。\n6、床体具有起背抬腿功能，床头背板背部倾斜 0-75±5 度范围内任意升降，床尾腿部0-30±5度范围内任意升降；\n7、床边栏杆扶手：可折叠，适合成人撑扶，放下后高度低于床垫高度。\n8、床架：床架横管采用 60mm×30mm (±2mm）厚度≥1.0mm、纵梁管采用 60mm ×40mm(±2mm）厚度≥1.0mm、加强管采用 30mm×60mm(±2mm）厚度≥1.2mm；\n9、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[5,null,"适老护理床2",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_676282EC27604FAE9FC93C7981B20BE7\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_676282EC27604FAE9FC93C7981B20BE7\",1)"},"张",5,"2000长*1260高*1200宽","\n1、床屏：面材超纤皮，内填充高密度成型海绵；\n2、床头：橡胶木框架，长、宽度≥40mm（上部和两侧棱边倒圆弧）+实木多层板厚度≥15mm；\n3、床尾：橡胶木框架，长、宽度≥40mm+实木多层板厚度≥15mm，扶手上部到圆弧；\n4、床边：橡胶木，厚度≥25mm，床边宽度≥200mm，多层板部分需要贴木皮后上水性漆。\n5、床垫厚度≥60mm ，折叠环保半棕半绵床垫。\n6、床体具有起背抬腿功能，床头背板背部倾斜 0-75±5 度范围内任意升降，床尾腿部0-30±5度范围内任意升降；\n7、床边栏杆扶手：可折叠，适合成人撑扶，放下后高度低于床垫高度。\n8、床架：床架横管采用 60mm×30mm (±2mm）厚度≥1.0mm、纵梁管采用 60mm ×40mm(±2mm）厚度≥1.0mm、加强管采用 30mm×60mm(±2mm）厚度≥1.2mm；\n9、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[6,null,"适老化收纳柜",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_297ADE505AAE4671BADDC7505FF7189B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_297ADE505AAE4671BADDC7505FF7189B\",1)"},"个",29,"500*420*550","1、柜台板材：整体实木多层板+木皮+水性漆，台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥15mm。\n2、上下共2个抽屉，阻尼导轨推拉。\n3、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[7,null,"适老化小圆桌",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_82A6837C738247A7870B5A9E970F7920\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_82A6837C738247A7870B5A9E970F7920\",1)"},"个",15,"φ500*600","1、桌面：中密度纤维板+木皮+水性漆，厚度≥25mm；\n2、桌腿：橡胶木+水性漆，顶端直径≥φ50mm，底脚直径≥30mm。\n3、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[8,"4F过道","定制休闲沙发",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_C963D90C848F496BACB1CD93951E425D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_C963D90C848F496BACB1CD93951E425D\",1)"},"张",2,"三人位","1、坐垫靠背：超纤皮+海绵，\n2、脚底配一次成型静音防滑脚垫；\n3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；坐、背板：多层曲木板\n4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。\n"]
[9,"4F大厅","休闲椅1",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3B40A514D2024D8996F8860B3D84F047\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3B40A514D2024D8996F8860B3D84F047\",1)"},"把",8,"标准","1、坐垫及靠背：绒布+海绵；\n2、脚底配一次成型静音防滑脚垫；\n3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；\n4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。\n"]
[10,null,"休闲桌1",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3B40A514D2024D8996F8860B3D84F047\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3B40A514D2024D8996F8860B3D84F047\",1)"},"张",2,"φ800*600","\n\n1、桌面：实木多层板+木皮+水性漆，厚度≥25mm；\n2、桌腿：4腿，橡胶木+水性漆，顶端直径≥φ50mm，底脚直径≥φ30mm。\n3、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[11,"4F娱乐间","休闲桌2",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_BC82DEF38A4445D3AA31AD1ABE960D0C\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_BC82DEF38A4445D3AA31AD1ABE960D0C\",1)"},"张",2,"800*800*750","1、配置标准：整体橡胶木+水性漆，定制桌面布\n2、桌面厚度≥25mm，\n3、桌腿厚度≥60mm，桌腿宽度≥60mm。\n"]
[12,null,"休闲椅2",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_6B88150FCD4941A2897DE6AD1E7AE1AF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_6B88150FCD4941A2897DE6AD1E7AE1AF\",1)"},"把",8,"标准","1、坐垫及靠背：绒布+海绵；\n2、脚底配一次成型静音防滑脚垫；\n3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；\n4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。\n"]
[13,"4F餐厅","餐桌",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_8A17F3DB76F74F388B5543490347AB84\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_8A17F3DB76F74F388B5543490347AB84\",1)"},"张",2,"2200*700*750","1、桌面：橡胶木+水性漆，厚度≥40mm；\n2、桌腿：橡胶木+水性漆，直径≥φ60mm；\n3、成品需牢靠、不松动、使用安全。\n"]
[14,null,"适老餐椅",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_68E99B2FA469489392FD8161A4B8676D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_68E99B2FA469489392FD8161A4B8676D\",1)"},"把",12,"标准","1、坐垫及靠背：超纤皮+海绵；\n2、脚底配一次成型静音防滑脚垫；\n3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；\n4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。\n"]
[15,null,"收残台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DEA88FB8272A447CAE7C85CDBCEADAB1\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DEA88FB8272A447CAE7C85CDBCEADAB1\",1)"},"张",1,"1200*800*600\n（±5mm）","1、整体：采用双圆孔带车设计，采用304#不锈钢板,骨架采用60*60*1.5mm方管，钢板部分采用1.0mm板材带透气孔。\n2、共分为上下两层结构，一层:导入残余物、二层:收纳储存。\n3、废物处理箱底部配置活动轮，便于周转运输。\n4.外观无毛刺、锐边、无明细凸出焊点,边缘折边处理，外观圆滑，不割手。\n5.桌角高低可微调，适用不平地面,采用可拆装结构方便运输。\n6.可根据现场要求定制尺寸。\n7.成品需牢靠、不松动、使用安全。"]
[16,null,"分餐台",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_C519EF68B80B47C9A61C67E3C5EF3ADE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_C519EF68B80B47C9A61C67E3C5EF3ADE\",1)"},"组",1,"2100*670*800\n（±5mm）","1.整体：采用采用304#不锈钢板,骨架采用60*1.5mm圆管，钢板部分采用1.0mm板材 。\n2、共分为上下两层结构(一层:放置餐盒、二层:置物架。一层餐盒分6格18盒，配置电加热保温功能能)\n3、温控面板可调节温度，根据使用情况实际调整。加热板配置漏电保护功能。\n4.外观无毛刺、锐边、无明细凸出焊点,边缘折边处理，外观圆滑，不割手。\n5.桌角高低可微调，适用不平地面,采用可拆装结构方便运输。\n6.可根据现场要求定制尺寸。 \n7.成品需牢靠、不松动、使用安全。产品符合GB/T3325-2024标准。"]
[17,"4F天井","户外桌",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_28D960E0D1A047B993C8BB32B3D65C20\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_28D960E0D1A047B993C8BB32B3D65C20\",1)"},"张",2,"1600*800*750mm\n（±5mm）","1.铝合金框架结构，桌面采用木塑材质。整体结构经防水，防锈工艺处理。成品需牢靠、不松动、使用安全"]
[18,null,"户外椅",null,"把",12,"标准","1.铝合金框架结构，背靠采用绳编工艺。整体结构经防水，防锈工艺处理。座面配置活动防水布艺软包。成品需牢靠、不松动、使用安全"]
[19,null,"太阳伞",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A544D5DCC23E421493F49F9474FA0913\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A544D5DCC23E421493F49F9474FA0913\",1)"},"套",2,"3000*3000\n（±10mm）","1.铝合金材质，防水布艺，五金配件整体采用压铸成型标准。底部配置水箱底座， 加固重心工艺处理。成品需牢靠、不松动、使用安全"]
[20,"4F值班室","高低床",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_23A58F29ADA44D44BC9FED6DFBD89643\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_23A58F29ADA44D44BC9FED6DFBD89643\",1)"},"组",2,"2000*900*1800（±10mm）","1、立柱：采用P形管，立面成型后尺寸≥65mm*65mm，壁厚≥1.2mm。\n2、横梁：采用矩管材质，立面成型后尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.2mm。\n3、卡扣式连接件：采用优质钢板，激光切割成型。成型后尺寸为25*25*190mm，厚度≥2.0mm。\n4、护栏及床换：采用≥25*25*1.0mm方管。\n5、楼梯踏板：采用冷轧钢板，成型尺寸≥300*25mm，厚度≥0.8mm。\n6、床立柱脚垫：采用静音ABS外套。                                                                                                                                                                                                 7、床立柱封口头：采用塑料封头。\n8、床铺板：采用实木多层板，厚度≥12mm；\n9、钢制件表面喷涂材料：采用塑粉                                                                                                                              10、棕垫成品：面料外观（无破损、污渍、明显色差，表面无刺触感、无明显软硬不均感）；缝纫、缝边均合格；安全卫生要求（无续燃、无阴燃）；                                                                                                  11、棕垫厚度：≥50mm。 \n12.成品需牢靠、不松动、使用安全。"]
["注：\n1.以上所有货物的颜色采购人在产品制作前可进行选择调整，中标人应配合采购人的选样选色。\n2.参与投标时投标人需提供带CMA认证的至少包括超纤皮（可分解有害芳香胶染料≤30mg/kg、游离甲醛≤75mg/kg、撕裂力＞20N）、海绵（回弹率≥35%，65%/25%压陷比≥1.8%，甲醛散发≤10mg/kg）、绒布（甲醛含量≤75mg/kg、禁用可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦B类≥3级）、多层实木板（甲醛释放≤0.124mg/m3）、水性漆（ＶＯＣ≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅(Pb)含量≤90mg/kg、苯系物总和含量限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯门]≤250mg/kg）的检测报告，检测报告中除上述要求以外的其他所检项目均合格。检查报告检测依据应为符合本产品特点的现行国家标准或行业标准。\n"]

{"sheet":"WpsReserved_CellImgList","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}